

**OS-SYS-V2.0**

**维赋屏蔽器管理终端**

**产品简介：**

OS-SYS-V2.0屏蔽器管理终端。支持128台无线信号屏蔽器的接入，管理，远程控制，最大可扩容接入到5000台。支持与考务平台、巡考平台对接，推送设备管控信息。

**应用场景：**

OS-BP2-5G屏蔽器工作场景。

**产品参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 参数 |
| 1 | 处理器 | 板载I3 1115G4ES |
| 2 | 运行内存 | 4G DDR4 |
| 3 | 存储 | 128G 支持扩容 |
| 4 | I/O | 4\*RJ45、2\*USB3.0、2\*USB2.0、1\*DP、1\*HDMI、1\*RJ45\_COM |
| 5 | 供电方式 | DC12V |
| 6 | 工作温度 | -20～55 ℃ |

**软件功能：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能简介 | 系统截图 |
| 1 | 设备状态一览：直观的查看屏蔽器的数量及工作状态。绿色（在线且屏蔽工作中）、蓝色（在线待机中）、红色（设备离线）。通过点击图标，可快速切换设备工作状态。 |  |
| 2 | 设备批量导入：支持批量导入，删除设备 |  |
| 3 | 定时任务：支持批量定时任务管理。 |  |

**注意事项：**

* 无线信号屏蔽器及屏蔽器管理终端支持局域网自动获取IP。
* 基于无线信号屏蔽设备工作特殊性，建议无线信号屏蔽系统独立组网。
* 跨网段通讯通过屏蔽器管理终端打通。

**产品细节：**

****

****